*Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и специальной работы администрации муниципального района «Корткеросский»*

**ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ПОДГОТОВЬТЕ ПЕЧЬ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ**

 За II квартал 2024 года на территории Корткеросского района произошло 28 пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года + 21%), на которых погибло 4 человека. Зарегистрированный материальный ущерб составляет 1621,592 тыс. рублей. На пожарах спасено 2 человека, в том числе эвакуировано 2 человек. Основной причиной пожаров явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – 14 пожаров, а причиной пожаров, на которых погибли люди, явилось неосторожность при курении.

 В летний период и в начале осени еще можно успеть привести печь в полный порядок.

 - Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, заделать трещины.

 - Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке, надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

 - Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не забывайте и про утолщение стенок печи.

 - Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

 - Возле печи ОБЯЗАТЕЛЬНО настелите несгораемый лист размером 50 х 70 см.

 - Отрегулируйте печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась.

 **при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";**

 **Единая дежурно-диспетчерская служба МР «Корткеросский»**

 **882136 9 26 39**